**SMART TEST**

**KASUTUSJUHEND:**

1 ) Lülitage kliimaseade juhtpuldist jahutusrežiimile ning valimige 16 °C.

2) Ühendage SMART TEST süsteemi täiteventiiliga.

3) Jälgige SMART TEST näidikul värve (punane / roheline / sinine).

4) Tehke hooldusoperatsioon, järgides alltoodud diagrammi

**Manomeeter näitab sinist tsooni (rõhk on madal).**

1) Ühendage SMART TEST külmutusagensi ballooniga.

2) Vajutage SMART TEST-i käepideme lingile 5 sekundi jooksul.

3) Vabastage link ja oodake ca 5 min. Kontrollige millise värvi tsoonis on manomeetri näidik.

4) Kui manomeetri näidik ei ole rohelises tsoonis, siis korrake toimingut (4 sekundi, 3 sekundi ….) jooksul seni, kuni näidik jääb rohelises tsooni.

**Manomeeter näitab rohelist tsooni (täidetud).**

Süsteemis on õige gaasikogus.

**Manomeeter näitab punast tsooni (hoiatus).**

Süsteemis on probleem. Vajalik spetsialisti abi.